**Oprava omietok**

Povrch vnútorných a vonkajších plôch konštrukčných stavieb chránime omietkami.

Vyrovnávajú nerovnosti muriva, zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti a trvanlivosť stavieb, majú i estetickú funkciu.

* **OMIETKA – je zmes piesku, vápna, vody a podľa potreby aj cementu v určitom pomere.**

Omietky sa rozdeľujú na vonkajšie a vnútorné.

DRUHY OMIETOK  
**Vápenná hrubá omietka** – na steny, kt. sa nemaľujú (pôjdy, komíny, štíty domov)  
  
**Vápenná hladká omietka** – na steny, ktoré sa ďalej povrchovo upravujú. Pri jej príprave sa používa dostatočne jemný piesok.  
  
**Vápenná štuková omietka** – najpoužívanejšia omietka na vnútorné povrchy obytných miestností.  
  
**Cementová pálená omietka** – je dvojvrstvová, čiastočne vodotesná a odolná voči mechanickému poškodeniu.

Spôsob opravy omietok

1. **Rozmiešame maltu podľa druhu omietky a pripravíme si vedro s vodou, štetec, hladidlá, murársky tanier, lyžicu a naberačku**
2. **Sekaním odstránime duté a poškodené miesta.**
3. **Maltu nahadzujeme švihom ruky na čistú, zbavenú prachu a navlhčenú stenu murárskou lyžicou**
4. **Hladenie, pačakovanie**

**Zrak chrániť okuliarmi**